{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":8,"n_cols":13,"rows_kept":8,"merged":[[1,0,6,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["标段划分","序号","物料编码","名称","规格","单位","数量","计划备注","主机名称及型号","使用单位","参考单价（元）","最高限价（元）","备注"]
["二类护套线等001",1,"1120203349","护套线","RVVB 2X2.5m㎡","米",100,"众邦、长通、金川、上上、盛龙“或相当于”    "," ","王矿",{"v":8.4,"d":"8.40"},{"v":840,"d":"840.00"},"维修用线缆需满足线缆技术参数，参考品牌：众邦、长通、金川、上上、盛龙，其他品牌产品技术指标等同或更优的也可成交"]
[null,2,"1120203300","铜芯护套线","RVVB   2*1.5","千米",0.1,"众邦、长通、金川、上上、盛龙“或相当于”    "," ","王矿",{"v":5100,"d":"5100.00"},{"v":510,"d":"510.00"},"维修用线缆需满足线缆技术参数，参考品牌：众邦、长通、金川、上上、盛龙，其他品牌产品技术指标等同或更优的也可成交"]
[null,3,"1120203343","铜芯护套线","RVVB   2*1","千米",0.1,"众邦、长通、金川、上上、盛龙“或相当于”    "," ","王矿",{"v":3388,"d":"3388.00"},{"v":338.8,"d":"338.80"},"维修用线缆需满足线缆技术参数，参考品牌：众邦、长通、金川、上上、盛龙，其他品牌产品技术指标等同或更优的也可成交"]
[null,4,"1120203048","铜芯聚氯乙烯软线","RVS     2*2.5㎜2","米",2000,"众邦、长通、金川、上上、盛龙“或相当于”    ","红绿各1000米","王矿",{"v":7.8,"d":"7.80"},{"v":15600,"d":"15600.00"},"维修用线缆需满足线缆技术参数，参考品牌：众邦、长通、金川、上上、盛龙，其他品牌产品技术指标等同或更优的也可成交"]
[null,5,"1120201004","铝芯橡皮绝缘电线(铝皮线)","BLX  4 mm2  300/500V","千米",1,"众邦、长通、金川、上上、盛龙“或相当于”    "," ","王矿",{"v":1125,"d":"1125.00"},{"v":1125,"d":"1125.00"},"维修用线缆需满足线缆技术参数，参考品牌：众邦、长通、金川、上上、盛龙，其他品牌产品技术指标等同或更优的也可成交"]
[null,6,"1120201005","铝皮线","BLX       6mm2   ","千米",3,"众邦、长通、金川、上上、盛龙“或相当于”    "," ","王矿",{"v":1500,"d":"1500.00"},{"v":4500,"d":"4500.00"},"维修用线缆需满足线缆技术参数，参考品牌：众邦、长通、金川、上上、盛龙，其他品牌产品技术指标等同或更优的也可成交"]
[{"$nulls":3},"合计",{"$nulls":7},{"v":22913.8,"d":"22913.80"}]